
#
# Output configuration:
#
set $output_mini "Philips Consumer Electronics Company Philips 19B4 UK51344100785"
set $output_left "Dell Inc. DELL P2719H 974YPS2"
set $output_right "Dell Inc. DELL P2719H DNJQPS2"
output $output_mini position 56 800 transform 270
output $output_left position 1080 0 transform 270
output $output_right position 2160 0 transform 90
# output * bg ~/.local/wallpaper/daniel-j-schwarz-a4M-Vegh7Y4-unsplash.jpg fill

#
# Workspaces
#
workspace 1 output $output_left
workspace 2 output $output_right

#
# Display controls:
#
# Remember to configure udev. See https://blog.tcharles.fr/ddc-ci-screen-control-on-linux/
set $monitor_global --noverify --sleep-multiplier 0.1
set $monitor_mini --bus 0
set $monitor_left --bus 5
set $monitor_right --bus 4
# Display source controls:
set $monitor_prefix Mod4+Alt
bindsym $monitor_prefix+F1 exec ddcutil $monitor_global $monitor_left setvcp 0x60 0x0f
bindsym $monitor_prefix+F2 exec ddcutil $monitor_global $monitor_right setvcp 0x60 0x0f
bindsym $monitor_prefix+F3 exec ddcutil $monitor_global $monitor_left setvcp 0x60 0x01
bindsym $monitor_prefix+F4 exec ddcutil $monitor_global $monitor_right setvcp 0x60 0x01
# Display brightness controls:
set $monitor_brightness_step 0x0a
set $monitor_mini_brightness_step 0x03
bindsym --locked $mod+F2 exec (ddcutil $monitor_global $monitor_left setvcp 0x10 - $monitor_brightness_step) & (ddcutil $monitor_global $monitor_right setvcp 0x10 - $monitor_brightness_step) & (ddcutil $monitor_global $monitor_mini setvcp 0x10 - $monitor_mini_brightness_step)
bindsym --locked $mod+F3 exec (ddcutil $monitor_global $monitor_left setvcp 0x10 + $monitor_brightness_step) & (ddcutil $monitor_global $monitor_right setvcp 0x10 + $monitor_brightness_step) & (ddcutil $monitor_global $monitor_mini setvcp 0x10 + $monitor_mini_brightness_step)

#
# Media controls:
#
bindsym $mod+p exec "playerctl play-pause"

# vim: ai ts=4 sw=4 et
